**Приложение №1** к приказу

«О назначении ответственных

и утверждении инструкции по

пожарной безопасности

в МБДОУ «Дундайский детский сад»

Утверждена:

«27» июля 2020г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Дундайский детский сад»**

**по адресу: с. Дундай, ул. Школьная, д. 5**

2020

Оглавление

[**1.** **Общие положения** 5](#_Toc489976134)

[**2.** **Характеристики образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) и специфика пожарной опасности.** 6](#_Toc489976135)

[Особо опасные в пожароопасном отношении помещения образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища): 6](#_Toc489976136)

[**3.** **Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае пожара в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) и их обязанности.** 6](#_Toc489976137)

[Ответственный за пожарную безопасность в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) обязан: 7](#_Toc489976138)

[Ответственный за пожарную безопасность в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) обеспечивает: 8](#_Toc489976139)

[Ответственные за эвакуацию учащихся из учебных кабинетов и других помещений обеспечивают: 9](#_Toc489976140)

[**4.** **Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище).** 9](#_Toc489976141)

[**5.** **Обязанности заведующего, преподавательского состава, учащихся, обслуживающего персонала и работников образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) по соблюдению правил пожарной безопасности.** 9](#_Toc489976142)

[Преподавательский состав, обслуживающий персонал и работники в части соблюдения правил пожарной безопасности обязаны: 9](#_Toc489976143)

[**6.** **Пожарная безопасность в столовой (буфете) при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.** 10](#_Toc489976144)

[При работе не допускается: 10](#_Toc489976145)

[Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях кухни складских помещениях столовой продуктов и материалов. 11](#_Toc489976146)

[**7.** **Пожарная безопасность при использовании электроплит, гладильного оборудования, швейного оборудования в кабинетах «Технология» образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища)** 11](#_Toc489976147)

[При эксплуатации электрооборудования запрещается: 11](#_Toc489976148)

[**8.** **Пожарная безопасность при использовании электрооборудования в учебных мастерских образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища)** 12](#_Toc489976149)

[При эксплуатации запрещается: 12](#_Toc489976150)

[**9.** **Пожарная безопасность при использовании оргтехники и персональных компьютеров в учебном классе «Информатика» образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища)** 13](#_Toc489976151)

[В классе «Информатика» запрещается: 13](#_Toc489976152)

[**10.** **Пожарная безопасность в лаборантской и учебном классе «Физика»** 13](#_Toc489976153)

[Проведение лабораторных и практических работ в кабинете физики. 14](#_Toc489976154)

[При постановке всех видов физических экспериментов запрещается: 14](#_Toc489976155)

[**11.** **Пожарная безопасность в лаборантской и учебном классе «Химия»** 15](#_Toc489976156)

[В лаборантской и кабинете химии запрещается: 15](#_Toc489976157)

[Хранение химических реактивов 16](#_Toc489976158)

[**12.** **Пожарная безопасность в библиотеке образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) и порядок эвакуации при пожаре** 17](#_Toc489976159)

[**13.** **Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных мероприятий в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) с присутствием более 50 человек.** 18](#_Toc489976160)

[Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан: 18](#_Toc489976161)

[Требования к подготовке помещения проведению мероприятий с массовым пребыванием учащихся и гостей. 19](#_Toc489976162)

[Запрещается: 19](#_Toc489976163)

[Обязанности и действия преподавательского состава при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием учащихся, гостей и родителей. 20](#_Toc489976164)

[Действия ответственных за эвакуацию во время пожара 20](#_Toc489976165)

[**14.** **Порядок содержания прилегающей территории образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища).** 21](#_Toc489976166)

[На территории образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) запрещается: 21](#_Toc489976167)

[**15.** **Содержание здания, помещений и эвакуационных путей в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище).** 22](#_Toc489976168)

[Содержание зданий и помещений 22](#_Toc489976169)

[**16.** **Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища).** 27](#_Toc489976170)

[**17.** **Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.** 27](#_Toc489976171)

[**18.** **Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к образовательному учреждению (школе, лицею, колледжу, училищу) территории** 28](#_Toc489976172)

[**19.** **Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;** 29](#_Toc489976173)

[**20.** **Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов.** 29](#_Toc489976174)

[**21.** **Обязанности и действия преподавательского состава, обслуживающего персонала и работников образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.** 30](#_Toc489976175)

[**22.** **Обязанности медицинской сестры при пожаре** 32](#_Toc489976176)

[**23.** **Обязанности заведующего при пожаре** 32](#_Toc489976177)

[**24.** **Отключение электроэнергии в образовательном учреждении при пожаре** 33](#_Toc489976178)

[**25.** **Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.** 33](#_Toc489976179)

[**26.** **Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.** 34](#_Toc489976180)

# **Общие положения**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и устанавливает правила поведения преподавательского состава, учащихся, обслуживающего персонала и работников школы при пожаре и соблюдение правил пожарной безопасности в **МБДОУ «Дундайский детский сад»** , правила содержания здания, помещений, прилегающей территории. Является обязательной для исполнения учительским составом, обслуживающим персоналом и работниками МБДОУ «Дундайский детский сад». Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в специализированной организации. Учителя, обслуживающий персонал и работники МБДОУ «Дундайский детский сад» обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в **МБДОУ «Дундайский детский сад»**позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

Руководитель образовательного учреждения организует проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их хранения.

Ли­ца, ви­нов­ные в на­ру­ше­нии (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Ин­ст­рук­ции о ме­рах по­жар­ной безо­пас­но­сти не­сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от­вет­ст­вен­ность в со­от­вет­ст­вии с дей­ст­вую­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ.

# **Характеристики образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) и специфика пожарной опасности.**

Самым важным фактором в **МБДОУ** является пребывание учащихся различного возраста.

Имеются помещения классных комнат, складские помещения с инвентарем, с мебелью, служебные помещения работников, административное помещение.

## Особо опасные в пожароопасном отношении помещения:

Столовая– тепловое кухонное оборудование для приготовления пищи.

# **Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае пожара в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) и их обязанности.**

Ответственным за пожарную безопасность в **МБДОУ «Дундайский детский сад»** назначен директор Шляпина Н.В. приказом № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»

Ответственным за оказание за оказание первой помощи пострадавшим, завхоз

Кроме того, назначены ответственные за эвакуацию учащихся во время ЧС и на учебных тренировках:

Группа детского сада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Барышева Е.А.

**Другие помещения**

Столовая \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Леонтьева Е.С.

## Ответственный за пожарную безопасность в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) обязан:

* Следить за соблюдением правил пожарной безопасности учительским составом, учащимися, обслуживающим персоналом и работниками МБДОУ
* выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц при проверках соответствия МБДОУ требованиям противопожарного режима в РФ;
* разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности здания и помещений;
* проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в помещениях МБДОУ противопожарную пропаганду среди преподавательского состава, учащихся, обслуживающего персонала и работников, а также проводить обучение по пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;
* проводить тренировки по эвакуации из помещений МБДОУ раз в четверть;
* содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
* предоставлять директору сведения о состоянии средств пожаротушения в **МБДОУ «Дундайский детский сад»** в том числе по срокам их замены и ремонта.
* оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
* обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию и в помещения МБДОУ
* предоставлять по требованию должностных лиц, осуществляющих Государственный пожарный надзор, сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в  **МБДОУ**;
* незамедлительно сообщать в пожарную охрану о пожарах и возникших ситуациях, способствующих возникновению пожара.

## Ответственный за пожарную безопасность в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) обеспечивает:

* проведение инструктажей и обучение пожарной безопасности работниковМБДОУ.
* соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в **МБДОУ**
* наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях;
* исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
* исправное состояние систем и средств противопожарной защиты  МБДОУ

## Ответственные за эвакуацию учащихся из учебных кабинетов и других помещений обеспечивают:

* Своевременную эвакуацию в случае пожара учащихся из учебных аудиторий, классов в безопасное место.
* Контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием учащихся.
* Вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации.

# **Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище).**

В **МБДОУ** единовременно может находится не более чел44овек.

# **Обязанности заведующего, преподавательского состава, учащихся, обслуживающего персонала и работников образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) по соблюдению правил пожарной безопасности.**

## Преподавательский состав, обслуживающий персонал и работники в части соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:

* знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
* выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора.
* при обнаружении нарушений в работе электрической техники, электроприборов нестабильной работе, искрении, появлении запаха нагревающейся электропроводки, нагревании электроприборов, нехарактерном гуле в электроприборах немедленно отключить электроприбор и уведомить об этом заведующего МБДОУ или ответственного за пожарную безопасность;
* знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению учащихся.
* оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
* своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
* выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

# **Пожарная безопасность в столовой при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.**

Работники столовой МБДОУ , работающие с электронагревательным оборудованием на кухне, допускаются к работе на оборудовании только после проведения инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.

При эксплуатации такого оборудования, как электросковороды, электроплиты для приготовления продуктов необходимо:

* Заливать жир в жарочную ванну, сковороды до включения нагрева.
* Загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность, во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на рабочие тены и горячие поверхности оборудования.
* Своевременно выключать сковороды, электроплиты или переводить их на меньшую мощность при перегреве.
* Немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может последовать воспламенение продукта.

## При работе не допускается:

* хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.
* включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаше сковороды).
* использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры;
* оставлять включенными сковороды, электроплиты и т.д. после окончания процесса приготовления;
* сливать из жарочных ванн и сковород жир в горячем состоянии;
* охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

## Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях кухни складских помещениях столовой продуктов и материалов.

В кухне столовой , на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

Количество продуктов, предназначенных для работы столовой, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

Упаковки от продуктов и полуфабрикатов выносятся из помещений столовой ежедневно.

Запрещается временное и постоянное хранение и размещение продуктов, материалов и инвентаря на путях эвакуации.

Запрещается в рабочее время разгрузка (загрузка) продуктов в столовую через эвакуационный выход.

# **Пожарная безопасность при использовании электроплит, гладильного оборудования,**

.

Перед работой работнику необходимо осмотреть электроплиты, гладильное оборудование проверить внешним осмотром на:

* отсутствие внешних повреждений.
* исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки.
* в среднем положении терморегулятора утюга проверить отключение при нагреве.

## При эксплуатации электрооборудования запрещается:

* работать на электроплитах и гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем.
* гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него.
* работать с утюгом без специально предусмотренной подставки.
* покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование.
* хранить и складывать рядом и на электроплите посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.
* продолжать работу при обнаружении неисправности или перебоев в работе электрооборудования, появлении дыма или искрения в электрооборудовании.

**Покидая помещение, а также по окончанию урока, рабочего дня перед закрытием помещения обязательно проверить, отключено ли оборудование.**

# **Пожарная безопасность при использовании оргтехники и персональных компьютеров в учебных классах**

# Учащиеся при работе с электронной вычислительной должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасной при ее эксплуатации.

## В классе запрещается:

* + складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры, копиры, и т.д.) горючие вещества и материалы (тетради, учебники, бумагу, книги, одежду и пр.)
  + эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами.
  + размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем.
  + проводить разборку оргтехники, снятие панелей, крышек.
  + эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
  + пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

Немедленно отключить учебное оборудование при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

# **Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных мероприятий в МБДОУ с присутствием более 50 человек.**

Ответственным за пожарную безопасность при проведении торжественных, праздничных мероприятий (общих собраний в музыкальном, игровом залах, праздников, утренников) в **МБДОУ «Дундайский детский сад»** является директор. Он обязан обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием учащихся и гостей.

**Он отвечает за:**

* Проведение целевого инструктажа с классными руководителями, приглашенными перед проведением мероприятий, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди учащихся и гостей.
* Подготовку помещения в соответствии с установленными нормами, правилами и настоящей инструкцией.
* На новогодние праздники за установку новогодней елки в помещении, украшение новогодней елки в соответствии с правилами ППР в РФ.

## Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан:

* Присутствовать при проведении таких мероприятий.
* Перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре.
* Проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны.
* Проверить эвакуационные пути и выходы из помещений.
* Если применяется электрическая иллюминация проверить наличие сертификата. Проверить её исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов) они должны быть немедленно обесточены.

## Требования к подготовке помещения проведению мероприятий с массовым пребыванием учащихся и гостей.

Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения мероприятий только помещения, расположенные на 1-м этаже,

Помещения для проведения мероприятий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной).

При проведении Новогодних праздников, елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

Для выдачи подарков в помещении должны быть определены соответствующие места, расположенные в стороне от основных выходов.

## Запрещается:

* На новогодних праздниках, украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения.
* Участие в празднике новогодней елки, детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами.
* Применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни для проведения праздников, шоу, дискотек.
* Использовать для украшения залов иллюминацию без сертификата соответствия.
* Подключать сценическое электрооборудование через удлинитель.
* Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
* Полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий.
* Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
* При проведении мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных выходов.
* Применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

## Обязанности и действия преподавательского состава при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием учащихся, гостей и родителей.

В случае возникновения пожара действия персонала МБДОУ , в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

## Действия ответственных за эвакуацию во время пожара

* При возникновении пожара или загорания при проведении праздников и пр. торжеств первыми из помещения необходимо эвакуировать учащихся.
* Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
* Классным руководителям быстро организовать учащихся в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место.
* При задымлении помещения скажите учащимся пригнуться и выводите так.
* При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.
* Если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность учащихся, в Ваших руках.
* После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите директору о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности.

# **Порядок содержания прилегающей территории образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища).**

Территория МБДОУ должна постоянно содержаться в чистоте, периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха. Весь мусор, отходы и т.п. должны собираться в специально отведенных местах и систематически удаляться.

Проезды и подъезды ко всем зданиям и сооружениям, пожарным гид­рантам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, расположенному на территории, должны быть всегда свободными.

Колодцы гидрантов в зимнее время должны быть очищены от снега и льда.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения

Противопожарные разрывы между зданиями не разрешает­ся использовать для строительства, а также под складирование материалов, оборудования, упаковочной та­ры и для стоянки автомототранспорта, в том числе служебного и личного.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта (или по другим причинам), препятствующем проезду пожарных машин, необхо­димо немедленно уведомлять городскую пожарную охрану.

На период производства ремонта дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены пере­езды через ремонтируемые участки с использованием дорожных знаков, приме­няемых в этих случаях.

## На территории образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) запрещается:

* Разводить костры, выжигать сухую траву, тополиный пух. Сжигать листья и мусор.
* Использовать пиротехнические изделия.
* Хранить, в том числе временно, вблизи зданий емкости с легковоспламеня­ющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, пустую тару от ЛВЖ, ГЖ.
* Проводить пожароопасные работы с использованием газо-, электросварочного оборудования, искрообразующего электроинструмента без соответственно оформленного наряда-допуска на проведение таких работ.

# **Содержание здания, помещений и эвакуационных путей в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище).**

## Содержание зданий и помещений

Директор МБДОУ и ответственный за пожарную безопасность своими полномочиями обеспечивают:

* Поддержание здания МБДОУ в соответствии с правилами противопожарного режима.
* При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
* Оснащение МБДОУ огнетушителями по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
* Очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
* Перед началом отопительного сезона обязан осуществить проверки и ремонт отопительных приборов.
* Наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях учебного инвентаря, мебели и оборудования.
* Наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. Для поддержания фонарей в рабочем состоянии проводить их подзарядку необходимо в соответствии с инструкцией производителя.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием учащихся (праздники , собрания, торжества, представления и др.) обеспечивают:

* осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
* дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. **Содержание эвакуационных путей**

Пути эвакуации должны в любое время быть свободны от посторонних предметов, инвентаря и мебели.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**В учебных аудиториях, служебных, складских помещениях МБДОУ а также на чердаках, в подвалах и цокольных этажах запрещается:**

* загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств
* хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
* использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности и для хранения оборудования, мебели и других предметов;
* проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
* при эксплуатации эвакуационных путей и выходов изменять проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
* изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

**При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:**

* устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из МБДОУ , загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
* Размещать на путях эвакуации из учебных классов парты, стулья.
* Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
* Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
* Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

**При эксплуатации электрооборудования и оргтехники в помещениях МБДОУ запрещается:**

* складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.
* эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
* пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
* оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
* размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
* при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
* эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
* знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

# **Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища).**

Перед закрытием по окончании рабочего дня помещения МБДОУ проверяются внешним визуальным осмотром.

В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них директору или ответственному за пожарную безопасность.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

# **Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.**

В помещениях МБДОУ запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

**При проведении огневых работ необходимо:**

Прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;

Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные и соседние помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ.

Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

**Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся учащиеся и персонал, а также в смежных с ними помещениях.**

# **Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к образовательному учреждению (школе, лицею, колледжу, училищу) территории**

Заведующий МБДОУ в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, находящимся на территории.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

# **Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;**

Учебные классы, помещения столовой, учебные мастерские, складские помещения (кладовые) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

Мусорные корзины в учебных, служебных помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собранный из помещений сгораемый мусор вывозится ежедневно. Не допускается его хранение в помещениях МБДОУ

После проведения уроков в учебных мастерских по столярным работам при использовании деревообрабатывающих станков, рубанков, рабочие места необходимо очищать от стружки, опилок, древесной пыли сразу после окончания урока.

# **Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов.**

В учебных мастерских по преподаванию предмета «Технология» допускается хранение горючих материалов в количестве, не превышающем необходимое для проведения урока.

Хранение горючих материалов в учебных мастерских (тканей, древесины) допускается в складских, специально подготовленных для этих целей, помещениях.

В учебном классе химии не допускается хранение пожароопасных реактивов. В классе могут временно храниться реактивы в количестве, не превышающем необходимое для проведения практических работ или опытов на уроке.

Постоянное хранение пожароопасных реактивов в классе не допускается.

# **Обязанности и действия преподавательского состава, обслуживающего персонала и работников образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.**

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) любой работник МБДОУ обязан:

* оповестить о пожаре всех находящихся в **МБДОУ** людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.
* немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону **01, с мобильного тел. \_\_\_\_\_\_**.

**Сообщить диспетчеру:**

* Свою фамилию и имя
* Адрес Боханский район, д. Вершина, ул. Советская д. 52
* Кратко описать, где загорание или что горит
* Сколько людей находится в **МБДОУ** .
* Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

**Пути эвакуации учащихся и эвакуационные выходы из образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища).**

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

Эвакуацию учащихся из учебных классов, проводить через главный выход и запасный выходы не допуская пересекающихся потоков непосредственно на улицу. При невозможности использования для эвакуации этих выходов учащиеся, эвакуируются через запасной выход пищеблока, около медицинского кабинета, группы детского сада ведущие непосредственно наружу.

**Правила эвакуации воспитанников из группы при пожаре.**

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность воспитанников в Ваших руках.

С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены воспитатель руководит группой детей и обеспечивает её безопасную эвакуацию.

Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из группы безопасен, коридор не заполнен дымом.

Воспитанникам необходимо выхо­дить из группы по одному. Младший воспитатель, рабочий по ремонту и стирке белья, кухонный рабочий помогают одевать детей младшего дошкольного возраста. Воспитатель, покидая группу, проверяет, все ли дети покинули помещение, берет с собой тетрадь учета посещаемости, для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери.

Воспитанников необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из МБДОУ. При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состояниемвоспитанников , при необходимости помогайте, не разрешайте детям бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику.

После эвакуации из МБДОУ воспитанники размещаются:

В теплое время года - на спортивной площадке, на месте, указанном на плане эвакуации.

В холодное время года в *здании МБУК СКЦ ,* Если у кого-то из учащихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его фельдшеру ФАПа, и вызовите скорую помощь. После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте. Доложите директору о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из воспитанников , немедленно сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком помещении группы возможно остались дети , по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окнапомещения группы.

Правила эвакуации учащихся при пожаре

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность учащихся в Ваших руках.

С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены учитель руководит классом и обеспечивает его безопасную эвакуацию.

Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из класса безопасен, коридор не заполнен дымом.

Учащимся необходимо выхо­дить из класса по одному. Учитель, покидая класс, проверяет, все ли учащиеся покинули помещение, берет с собой классный журнал для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери.

Учащихся необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из МБДОУ. При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием учащихся, при необходимости помогайте, не разрешайте учащимся бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику.

После эвакуации из МБДОУ учащиеся размещаются:

В теплое время года - на спортивной площадке, на месте, указанном на плане эвакуации.

В холодное время года в *здании МБУК СКЦ ,* Если у кого-то из учащихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его фельдшеру ФАПа, и вызовите скорую помощь. После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте. Доложите директору о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из учащихся, немедленно сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком классе возможно остались учащиеся, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна класса.

# **Обязанности заведующего МБДОУ**

**При возникновении пожара директор обязан:**

* распорядиться о прекращении любой деятельности в **МБДОУ**  кроме работ,  связанных  с мероприятиями по спасению учащихся, воспитанников и тушением пожара;
* до прибытия  подразделений пожарной охраны осуществлять общее  руководство и координацию действий персонала  по  эвакуации учащихся и тушению пожара.
* Контролировать, все ли учащиеся, преподавательский состав и работники МБДОУ выведены   за  пределы  опасной  зоны.
* в   случае,  если  не  все учащиеся, преподавательский состав и работники смогли   покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
* обеспечить  соблюдение  техники  безопасности  персоналом, принимающим участие в спасательных работах;
* организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для  подъезда  к  зданию,  где произошел   пожар,  кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию,  обратив  особое  внимание на   предполагаемые   места возможного нахождения учащихся, преподавательского состава и работников МБДОУ , нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;
* после прибытия пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях МБДОУ , прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для спасения несумевших эвакуироваться и успешной ликвидации пожара.

# **Отключение электроэнергии в образовательном учреждении при пожаре**

Отключение электроэнергии в помещениях МБДОУ проводит слесарь-электрик Леонтьев В.А.

Отключать электроэнергию только по указанию заведующего, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

Общее обесточивание производится из электрощитовой, находящейся в коридоре детского сада

# **Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.**

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

**Правила применения порошковых огнетушителей:**

* поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания)
* сорвать пломбу.
* выдернуть чеку за кольцо.
* путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

**Общие рекомендации по тушению огнетушителями:**

* при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.
* горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх.
* наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.
* после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению.
* использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.
* использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

# **Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.**

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.

**Для приведения в действие пожарного крана необходимо:**

Сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время, как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.

С инструкцией ознакомлен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)